URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

	Nr inw.
	Lokalizacja
	Przeszkoda
	Konstrukcja ustroju nośnego
	Długość

[m]
	Szerokość

[m]
	Powierzchnia

[m2]

	1
	dojazd od składu drewna (przy wjeździe do Świeradowa od strony Szklarskiej Poręby)
	rzeka

 Kwisa
	Żelbetowy sklepiony
	35,30
	6,00
	211,80

	2
	ul. B. Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul. Chopina)
	potok
Mokrzyca
	Stalowy belkowy
	15,00
	3,90
	58,50

	3
	ul. M. Kopernika (przy skrzyżowaniu z ul. Nadbrzeżną)
	rzeka

 Kwisa
	Stalowy belkowy
	16,30
	4,16
	67,81

	4
	ul. Krucza (most drewniany)
	rzeka

 Kwisa
	Stalowy belkowy
	12,70
	5,00
	63,50

	5
	ul. Krucza (przy skrzyżowaniu z ul. Mokrą)
	rzeka

 Kwisa
	Stalowy belkowy zespolony
	13,00
	5,90
	76,70

	6
	ul. Mokra (przy skrzyżowaniu z ul. Krętą)
	rzeka

 Kwisa
	Stalowy belkowy
	13,50
	7,12
	96,12

	7
	ul. Stawowa
	rzeka

 Kwisa
	Żelbetowy sklepiony
	15,70
	7,80
	122,46

	8
	ul. Dolna (przy skrzyżowaniu z ul. Boczną)
	rzeka

 Kwisa
	Stalowy kratownicowy
	14,70
	3,70
	54,39

	9
	ul. Dolna (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką)
	rzeka

 Kwisa
	Żelbetowy płytowy ciągły
	27,00
	5,85
	157,95

	10
	ul. Wiejska (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką)
	rzeka

 Kwisa
	Żelbetowy płytowo-belkowy
	16,00
	5,60
	89,60

	11
	ul. Leśna (przy skrzyżowaniu z ul. Górską i Mickiewicza)
	potok
Świeradówka
	Stalowy belkowy
	8,50
	3,86
	32,81

	12
	ul. Leśna (przy skrzyżowaniu z ul. Głowackiego)
	potok 

b/n
	Żelbetowy płytowy
	3,90
	5,00
	19,50

	13
	ul. Wczasowa (przy skrzyżowaniu z ul. Krótką)
	potok 

Santa Maria
	Żelbetowy płytowy
	3,70
	5,70
	21,09

	14
	ul. T. Kościuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Głowackiego)
	potok 

b/n
	Żelbetowy płytowy
	4,75
	4,65
	22,09

	15
	ul. B. Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury
	potok Mokrzyca
	Stalowy belkowy
	4,80
	4,28
	20,54


